전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 거리 기반으로 판독 설정을 하려면 어떻게 해야 합니까?

활성화된 각각의 판독 설정에서 최소 거리(기본값 0) 및 최대 거리(기본값 10,000)를 변경하면 거리 기반에 따라 지정된 판독 설정으로 판독기가 트리거됩니다. 판독기는 현재의 거리 측정값에 맞는 판독 설정만 차례로 순환한다는 점에 주의하십시오. 거리 기반의 판독 설정은 토치에서만 사용 가능합니다.

Note: DM370, DM080, DM280,DM470