Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Assistente de intervalo

No caso dos modos Burst, Automático e Contínuo, o Assistente de intervalo pode ajudá-lo a efetuar configurações mais detalhadas. Você pode selecionar três maneiras de calcular os dados necessários. No canto superior direito, selecione as unidades (padrão ou métricas) em que você deseja calcular.

Clique em Campo de visão para calcular o tempo de intervalo mais longo possível, medindo o campo de visão físico e inserindo a velocidade linear máxima e o tamanho do código mais longo.

Clique em Lente / Distância até o código se você desejar inserir a distância do código a partir da lente. Insira a distância focal a partir da caixa suspensa e selecione a direção na qual o código está se deslocando. Você também precisa inserir aqui a velocidade linear máxima e o tamanho de código mais longo.

Clique em Tamanho do elemento de código para calcular com o tamanho do elemento de código mais restrito. Habilitar o Modo de teste para ler seu código. Você também precisa inserir a direção na qual seu código está se deslocando, a velocidade linear máxima e o tamanho do código mais longo.

No lado inferior do Assistente, você pode obter o tempo de intervalo máximo recomendado.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500