Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é o Tamanho máximo do buffer de imagens?

O Tamanho máximo do buffer de imagem equivale ao número máximo de imagens que podem ser armazenadas no leitor. É equivalente ao limite de memória do leitor, porém poderá ser definido para um número inferior ao máximo para evitar que um número de imagens superior ao desejado seja salvo no servidor FTP ou no PC.

Observe que no modo burst, o comprimento do burst e o tamanho máximo do buffer de imagem devem ser iguais ao número máximo de imagens no buffer do leitor. O Setup Tool automaticamente reduzirá o tamanho máximo do buffer de imagem, se o comprimento de burst for aumentado, de maneira que o comprimento do burst e o tamanho máximo do buffer sejam maiores que o número máximo de buffers no leitor.

Como os buffers para armazenar as imagens no dispositivo e os buffers para processamento de imagens são compartilhados, recomendamos a redução também do número de imagens armazenadas no modo Captura única se uma série de imagens for obtida e a taxa do disparo for alta. Isso assegurará que o dispositivo tenha buffers suficientes para o processamento normal.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503