Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist GS1-Validierung?

Mit der GS1-Validierung können Sie Syntax und Semantik von Symbolen durch Abgleich mit der GS1-Spezifikation überprüfen. Das Lesegerät kann die codierten Daten anhand einer konfigurierbaren Kennungszeichenkette validieren. Es werden alle Anwendungskennungen unterstützt.

Standardmäßig validiert das Lesegerät eingehende Symbole anhand der Formatzeichenkette der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Beispiel:

<AI(01)><AI(10)><AI(17)><AI(21)>

Anhand der GS1-Validierung können Sie konfigurieren, welche Informationen vom Lesegerät übertragen werden, wenn die Daten in einem Symbol die Prüfung nicht erfolgreich durchlaufen, einschließlich Zeilenumschaltung und Zeilenvorschub. Im Fenster Detaillierte Ergebnisse werden für jedes Symbol „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ angezeigt und die einzelnen Anwendungskennungen im Symbol mit den entsprechenden Datenelementen aufgeführt.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500