Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Für Ergebnis zu puffernde Bilder“?

Mit dieser Option legen Sie fest, welche Bilder für ein Ergebnis gepuffert werden.

Wählen Sie Alle aus, damit das Lesegerät alle erfassten Bilder speichert, bis die maximale Anzahl der Bilder pro Ergebnis oder die maximale Anzahl der Bilder erreicht wurde. Wählen Sie Auto aus, damit das Lesegerät die intelligente Bildpufferung verwendet (Feature Key IntImageBuffer erforderlich). Wählen Sie Wie Ergebnis aus, damit das Lesegerät bei Gut-Lesung nur Bilder mit erkanntem Code speichert. Wählen Sie Erstes aus, damit das Lesegerät nur das erste Bild im Auslöserzyklus des angegebenen Auslösermodus speichert. Wählen Sie Letztes aus, damit das Lesegerät nur das letzte Bild im Auslöserzyklus des angegebenen Auslösermodus speichert. Wählen Sie Erstes und Letztes aus, damit das Lesegerät sowohl das erste als auch das letzte Bild im Auslöserzyklus des angegebenen Auslösermodus speichert.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500