Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Aktion bei Validierungsfehler“?

Mithilfe der Option „Aktion bei Validierungsfehler“ kann die Ausgabe des Lesegerätes nach einem Validierungsfehler festgelegt werden. Der Benutzer kann zwischen verschiedenen Optionen wählen:

1. „Validierungsfehler“ übertragen – Nach einer fehlgeschlagenen Code-Validierung gibt das Lesegerät die Zeichenkette „Validierungsfehler“ aus.
2. „Validierungsfehler“ + decodierte Zeichenkette übertragen – Nach einer fehlgeschlagenen Code-Validierung gibt das Lesegerät die Zeichenkette „Validierungsfehler“ gefolgt von der vollständigen decodierten Zeichenkette aus.
3. Decodierte Zeichenkette mit Anmerkungen übertragen – Das Lesegerät gibt die decodierte Zeichenkette mit Informationen zu Fehlertyp und Fehlerposition in der Zeichenkette aus.
4. Nichts übertragen – Das Lesegerät gibt keinerlei Informationen aus.
5. „Validierungsfehler“ + angegebene decodierte Zeichenkette übertragen – Nach einer fehlgeschlagenen Code-Validierung gibt das Lesegerät die Zeichenkette „Validierungsfehler“ gefolgt von dem angegebenen Teil der decodierten Zeichenkette aus.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370,DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500