Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Postal-Eigenschaften

- POSTNET: Eine Barcode-Symbologie, die vom United States Postal Service für die Briefzustellungslenkung verwendet wird. Die Postleitzahl (ZIP Code oder ZIP+4 Code) wird in dieser eindeutigen Symbologie codiert, bei der Daten durch Striche unterschiedlicher Höhe dargestellt werden.

- PLANET: Der PLANET-Barcode (Postal Alpha Numeric Encoding Technique) wird vom United States Postal Service zur Identifizierung und Verfolgung von Sendungen im Verlauf der Zustellung verwendet. Wie bei POSTNET werden die Daten durch unterschiedlich hohe Striche codiert.

HINWEIS: Postleitzahlen können nur decodiert werden, wenn sie in Gartenzaun-Lage präsentiert werden.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500