Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué datos recopila y muestra Historial de eventos?

Historial de eventos combina adquisición de datos estadísticos y de calidad de los códigos, en función de la configuración en la parte superior izquierda en Configuración > Valor representado. RTM Lean supervisa el valor seleccionado en el dispositivo. Para las mediciones y calificaciones de calidad de los códigos, solo la norma de calidad de los códigos establecida en el dispositivo supervisado está disponible en Valor representado. Puede cambiar la norma de calidad de los códigos activada en el dispositivo de destino para recopilar datos para otra norma.

Es posible mover la barra de desplazamiento al momento deseado para ver los datos de ese momento determinado. Se puede modificar la longitud de la barra de desplazamiento (haciendo clic y arrastrando) para cambiar el intervalo supervisado. En Valor agregado en período seleccionado, situado en la parte superior central, se muestra un valor agregado del valor representado del período de tiempo seleccionado (posicionando la barra de desplazamiento).

La recopilación de datos llena la línea inferior del gráfico con puntos que representan eventos durante la supervisión. Cada evento se muestra en el lado derecho con detalles (marca de fecha y hora, y tipo de evento). Hay dos botones debajo de la lista:

- Guardar backups de dispositivo permite exportar la configuración del dispositivo asociada al evento seleccionado en la lista. Esto podría usarse para verificar los detalles cuando se buscan los motivos de un cambio en una estadística, medición o calificación dada.

- Comparar configuraciones abre el documento donde puede comparar las configuraciones de los dispositivos asociadas a los eventos seleccionados; solo funciona si se selecciona más de un evento en la lista.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean