Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué configuración de lectura debo utilizar?

La configuración Propósito general lee la mayoría de los códigos. Las configuraciones adicionales pueden utilizarse para gestionar tipos de códigos específicos marcados difíciles de leer:

- Superficie curva es apropiada para marcas en objetos convexos, reflectantes y parcialmente reflectantes.

- Marcado de puntos difícil puede ayudar a leer códigos marcados cuando las marcas son pequeñas o están poco formadas.

- Superficie con textura es apropiada para superficies altamente reflectantes en las que la iluminación no difusa puede crear reflejos.

Note: default,MX-1000,MX-1500