Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el tamaño máximo del búfer de almacenamiento?

El tamaño máximo del búfer de almacenamiento es el número máximo de imágenes que pueden almacenarse en el lector. Este número se encuentra limitado por la memoria de dicho lector, pero puede fijarse en un número menor que el máximo para impedir que se guarden más imágenes de las deseadas en el servidor FTP o en el PC.

Tenga en cuenta que en el modo Ráfaga, el valor de la Longitud de ráfaga más el Tamaño máximo del búfer de almacenamiento debe igualar el número máximos de búferes de imagen en el lector. La herramienta de configuración reducirá automáticamente el Tamaño máximo del búfer de almacenamiento si el valor de la Longitud de ráfaga más el Tamaño máximo del búfer de almacenamiento es mayor que el número máximo de búferes en el lector.

Dado que los búferes para almacenar imágenes en el dispositivo y los búferes para el procesamiento de imágenes se comparten, también se recomienda reducir el número de imágenes almacenadas en el modo de disparo Único, en caso de que se recoja una serie de imágenes y la velocidad de disparo sea alta. Esto garantizará que el dispositivo tenga suficientes búferes para el procesamiento normal.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503