ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 16 進数コードまたは、8 進数ASCII コードで文字を指定:

[先行テキスト] および[終端テキスト] フィールドに、\nnn (nnnは 8 進数 ASCII コード) として任意の文字を指定できます。また、16 進数による文字は、\xnn (nnは 16 進数 ASCII コード) を入力することによって指定できます。

次の定義済みコードも使用できます。

- \a アラート (ASCII 7)
- \b バックスペース (ASCII 8)
- \E Escape (ASCII 27)
- \f フォームフィード (ASCII 12)
- \n LF (ASCII 10)
- \t 水平タブ (ASCII 9)
- \r CR (ASCII 13)
- \v 垂直タブ (ASCII 11)
- \\ バックスラッシュ (ASCII 92)

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500