전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 유효성 검사 실패 작업은 어디에 사용됩니까?

유효성 검사 실패 작업은 유효성 검사 실패 후 판독기에서 출력되는 내용을 확인하는 데 사용됩니다. 사용자는 다음과 같은 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.

1. '유효성 검사 실패' 전송 - 코드 유효성 검사 실패 후 판독기에서 '유효성 검사 실패'라는 문자열을 출력합니다.
2. '유효성 검사 실패' + 디코딩된 문자열 전송 - 판독기에서 '유효성 검사 실패'라는 문자열과 그 다음에 전체 디코딩된 문자열을 출력합니다.
3. 주석이 있는 디코딩된 문자열 전송 - 판독기에서 문자열의 오류 유형 및 오류 위치에 대한 정보와 함께 디코딩된 문자열을 출력합니다.
4. 아무 것도 전송하지 않음 - 판독기에서 정보를 출력하지 않습니다.
5. '유효성 검사 실패' + 인용 및 디코딩된 문자열 전송 - 판독기에서 '유효성 검사 실패'라는 문자열과 그 다음에 디코딩된 문자열의 인용 부분을 출력합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370,DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500