전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 구성 비교: 리본 메뉴

리본 메뉴는 표 보기 스타일 그리드 위에서 확인할 수 있습니다. 그리드에서 셀, 행 또는 열을 선택함에 따라 해당 내용 및 활성 아이콘이 변경될 수 있습니다. 메뉴는 여러 그룹으로 구분됩니다.

- 장치: 이 그룹의 설정은 장치 및 구성 파일과 연관되어 있습니다. 장치 추가... 버튼을 사용하여 대화 상자를 열고 여기서 비교에 추가할 하나 이상의 장치를 선택할 수 있습니다. 구성 파일 추가... 버튼을 누르면 마법사가 실행되고 여기서 구성 또는 백업 파일을 탐색할 수 있습니다(.dmb,.cdc,.cfg). 장치에 대해 선택한 파일이 필요한 모든 정보를 포함하지 않으면, 누락된 매개 변수를 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 기본 옵션이 자동으로 선택됩니다. 가상 장치 데이터베이스가 사용 가능한 옵션에 매개 변수를 일치시킬 수 없는 경우에도 동일하게 적용됩니다(예를 들어, 일치하는 펌웨어 버전을 찾을 수 없는 경우).

  참고: 추가된 가상 장치가 읽기 전용이라 머리글 행에서 자물쇠 아이콘으로 표시되어 있습니다.

  장치 제거 버튼을 클릭하면 현재 선택한 장치가 제거됩니다(현재 선택한 셀을 포함하는 장치). 장치 재부팅은 선택한 장치를 재부팅합니다. 장치에 구성 보존은 선택한 장치의 구성 파일을 플래시 메모리에 저장합니다. 출고 시 기본값으로 재설정을 사용하여 선택한 장치를 기본값으로 재설정합니다.

- 편집:Copy(또는 키보드에서 Ctrl+C)를 사용하여 현재 선택한 셀에서 값을 복사합니다. 붙여넣기는 동일한 행 또는 텍스트 편집기에서만 사용할 수 있습니다. 값 재설정은 선택한 셀의 값을 재설정하는 데 사용됩니다.

- 강조 표시: 이 메뉴 그룹의 버튼 및 설정은 특정 셀 배경을 강조 표시하는 옵션을 제공합니다. 비기본값 설정을 통해 비기본값을 가진 셀이 강조 표시됩니다(이는 여러 장치 또는 판독 설정에 대해 단일 행에서 다를 수 있습니다). 참조에 대한 차이 설정은 참조 판독 설정(및 장치)의 동일한 행에서 해당 셀과 다른 값을 가진 셀을 강조 표시합니다. 세 번째 설정을 선택하면 텍스트 상자에 지정된 텍스트를 포함한 모든 값과 머리글이 강조 표시됩니다. 게다가, 포함된 텍스트 자체가 다른 텍스트 배경으로 강조 표시됩니다. Enter를 누르면 강조 표시된 행만 표시 버튼의 기능도 적용됩니다.

  사용 설정되면 강조 표시된 행만 표시가 강조 표시된 하위 노드를 가지지 않은 모든 노드를 축소시킵니다. 참조에 대한 차이 강조 표시 모드가 사용되는 경우 활성화되면 참조 판독 설정 지정이 참조로 사용되는 판독 설정(및 장치)을 지정합니다. 버튼이 작동하면 현재 선택한 셀의 열(판독 설정)이 참조 설정으로 됩니다. 현재 참조 설정이 설정 이름 머리글 행에 표시됩니다.

- 필터링: 판독 설정 지정을 설정하면 독립적인 판독 설정만 볼 수 있습니다. 전역 설정을 지정하면 다른 판독 설정에서 다른 값을 가질 수 없는 설정만 보게 됩니다. 모든 설정을 지정하면 모든 설정을 한 번에 보게 됩니다. 추가 판독 설정에 입력 값이 있으면 다른 열에서 볼 수 있습니다.

- 기타:모든 행 확장을 사용하면 그리드에서 축소된 모든 행이 확장됩니다. 모든 행 축소를 사용하면 그리드에서 확장된 모든 행이 축소됩니다. 레이아웃 재설정은 모든 사용 가능한 공간을 활용하도록 열 폭을 재계산합니다. 사용 가능한 공간이 부족하면 최소 열 폭이 적용됩니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500