전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 증가/감소 숫자 구성 요소 설정은 어떻게 구성합니까?

연속적인 판독에 따라 증가하거나 감소하는 숫자 시퀀스(0-9)가 유효성을 검사할 문자열에 포함된 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 시작 위치 필드(0은 첫 번째 문자의 위치임)에서 증가하거나 감소하는 숫자의 시작 위치를 지정하고 길이 필드에서 변경될 문자 수를 지정합니다. 길이에 대해 자동을 선택하면 판독기는 시작 위치부터 연속하는 모든 숫자를 증가하거나 감소하는 값으로 처리합니다. 단계 크기를 사용하여 판독 사이에서 값이 변경되는 크기를 지정합니다. 숫자가 감소하는 경우 음수 값을 선택합니다.

예를 들어, 첫 번째 문자열이 ABC_123XXPY이고 연이은 "123" 문자열이 1씩 증분되어 판독될 경우 시작 위치를 4로, 길이를 3으로, 단계 크기를 1로 각각 지정합니다. (위치 7의 문자가 숫자가 아닌 경우 길이를 자동으로 지정할 수 있습니다.) 자동 설정은 최대 숫자에 도달했을 때 자리 수를 증가시키지 않지만 고정된 자리 수 설정으로 숫자를 재설정합니다(예를 들어, 두 자리 숫자에서 99에 도달하면 100으로 바뀌지 않고 00으로 바뀝니다).

기본적으로 문자열이 잘못되었거나 판독할 수 없는 경우에는 예상 숫자 값이 변경되지 않습니다. 비판독 시 업데이트 및 유효성 검사 실패 시 업데이트 확인란을 사용하면 코드가 판독되지 않거나 코드가 잘못된 경우 또는 둘 다의 경우에 예상 값이 변경되도록 지정할 수 있습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500