전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 네트워크에 표시되는 RTM Lean 장치는 무엇입니까?

실시간 모니터링(RTM) Lean은 DataMan 설정 도구에 내장된 기능이며 장치에 관련된 다양한 종류의 데이터를 네트워크 및 판독 자료에서 수집하고 분석할 수 있습니다. RTM Lean을 원하는 장치에 연결한 다음, 새로 실행한 문서에서 데이터 수집을 설정할 수 있습니다. RTM Lean은 실행 중이고 연결된 상태에서만 데이터를 적극적으로 수집합니다.

초기 설정 도중 모니터링할 장치를 선택하라는 요청이 나타난 후, RTM Lean이 어떤 종류의 데이터(기본값 외에)를 수집할 것인지 묻습니다. 이 옵션은 리본 메뉴의 구성 하단에서 다시 지정할 수 있습니다. 기본적으로 RTM Lean은 통계 데이터를 수집합니다(장치에서 활성화된 경우, 판독률, 트리거 카운트, 트리거 오버런, 버퍼 오버플로, 프로세스 제어 메트릭 등).

참고: RTM Lean은 한 번에 한 장치에서 데이터를 수집할 수 있으며 48시간 동안 데이터를 보관합니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500