Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como usar a função Atualizar firmware?

Essa função atualiza o dispositivo ou dispositivos selecionados para a versão de firmware desejada.

1. Selecione o dispositivo ou dispositivos que deseja atualizar a partir da lista de dispositivos.

2. Navegue por arquivos de firmware clicando no ícone '...’. Se um único dispositivo estiver selecionado na lista de dispositivos, a pasta de firmware apropriada para esse dispositivo é aberta. Se estiverem selecionados múltiplos dispositivos, mas tiverem o mesmo ID de dispositivo de firmware, é aberta a pasta apropriada. Se nenhum dispositivo estiver selecionado ou estiverem selecionados mais dispositivos, mas tiverem diferentes IDs de dispositivo de firmware, é aberta a pasta de firmware de raiz.

3. Clique no botão Carregar firmware. O botão somente é habilitado se a versão de firmware selecionada e a seleção de dispositivo for compatível.

4. Na janela que irá surgir, marque Fazer backup do dispositivo antes da atualização do firmware se você desejar que o Setup Tool faça um backup dos arquivos de configuração do mesmo modo que a função Backup faz (consulte Perguntas e Respostas de Backup para mais detalhes).

5. Clique em Sim para inicializar o carregamento do novo firmware.

Observação: No caso de dispositivos seriais, você precisa descobri-los primeiro, atualizando manualmente antes de poder atualizar o firmware.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,RTM_Lean