Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como ajustar a exposição da imagem?

No grupo Exposição, selecione as configurações de Exposição automática para determinar automaticamente as melhores configurações para o nível desejado de brilho em cada imagem. Você pode usar as configurações de Exposição máxima da forma necessária para seu ambiente de produção ou selecionar Exposição manual e ajustar um tempo de exposição preciso, em microssegundos.

Com Exposição manual, você pode clicar em Otimizar brilho no painel Histórico de resultados para gerar um valor fixo para o ajuste de exposição limitado pelo valor Exposição máxima. A configuração Fator de ganho máximo é usada para definir o brilho máximo do pixel do alvo.

Note: DM503