界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 验证失败操作有什么用处？

验证失败操作用于确定在验证失败之后读码器输出的内容。用户可以选择不同的选项：

1. 传输“验证失败”- 读码器在代码验证失败之后将输出字符串“验证失败”
2. 传输“验证失败”+ 解码字符串 - 读码器在完成解码字符串之后将输出字符串“验证失败”
3. 传输带注解的解码字符串 - 读码器将输出解码字符串连同错误类型信息和字符串中的错误位置
4. 不传输 - 读码器将不输出任何信息。
5. 传输“验证失败” + 引用的解码字符串 — 读码器将输出字符串“验证失败”，随后引用解码字符串的一部分。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370,DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500