界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是符号诊断（需要的功能键）？

符号诊断是一项从未读取条形码的设备提供图形化反馈的功能。通过查看反馈，可以解决条码无法解码的问题。从提供的反馈可以获知以下问题（在条形码区域内）︰

- 未找到开始或停止样式（代码上的橙色箭头）

- 条形码内部损坏/打印错误（代码上的红色矩形区域）

- 静区不足（代码上的洋红色矩形区域）

- 校验和验证失败（代码周围的蓝色矩形）

除了图形诊断外，符号诊断还返回每个未读取结果的可读性指标，显示在未读取代码的左上角。指标可以帮助评估图像或打印质量，有助于改善现有的设置。

符号诊断仅适用于上载的 PNG 图像（操作 > 图像 > 上载图像），它由 Cognex 读码器做标记（不一定是相同的读码器；用读码器保存时自动标记图像）。上载图像后，查看符号诊断反馈的图像面板或快速设置图像窗口。

注：“符号诊断”是一项专门由功能键激活的功能。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503