界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何指定任意文本替换？

在正则表达式： 文本框中输入文本。字符串的语法为：

/search/replace/g

其中，搜索是要搜索的字符串，替换是要替换搜索的字符串。在默认情况下，仅替换第一次出现的搜索。要替换所有内容，请在命令结尾处添加 g。

例如，如果读码器要对这个字符串解码：

UPC 05214275600

通过使用此替换字符串，用字符串 "SKU CODE:" 替换字符串 "UPC"：

/UPC/SKU CODE:/

可以生成此输出字符串：

SKU CODE: 05214275600

可以输入多对取代项，以空格分隔。依次使用多个配对：第一对的结果用作第二对的输入内容，依以类推。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500