界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如果选择使用 SD 卡作为备份选项会怎样？

选择此选项会导致读码器的配置设置保存到读码器所用的 Micro SD 卡。备份需要通过保存配置手动触发。

如果不插入 SD 卡，此功能禁用且设置工具中显示为灰色。如果插入了 SD 卡且文件系统不受支持，错误 LED 将亮起且系统日志中将包含一条错误消息。

注：不支持 SD 卡热插拔功能。如果在设备通电后移除 SD 卡，使用 SD 卡配置文件备份将显示为灰色且在保存配置时发出错误消息。因此，在启动阶段必须装好 SD 卡。

Note: DM360,