界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 数据格式化如何工作？

在 “基本” 面板中选择需要使用的格式化类型。

通过使用单个条码符号选项卡上的预定义构造块，利用“标准”面板创建自定义的输出字符串：

- 输出字符串以前导文本字段中输入的文本开头。

- 从一般、验证和指标（适用时）选项卡中的列表选择项目，然后点击添加将它们添加到输出字符串。要添加解码数据的特定字符范围，单击设定子字符串范围，然后输入要添加的字符范围（例如 1-3,5,8,10-），然后单击列表中的子字符串并单击添加按钮。

- 输出字符串也包括任何添加到结束文本字段的文本。

- 要以回车/换行对结束整个字符串，选择 CR/LF复选框。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500