界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 训练

在默认情况下，使用一般选项卡中所有启用的代码类型，读码器将尝试对符号解码。使用希望的代码类型训练读码器可减少对符号连续解码所需的时间，这是因为读码器无需循环通过启用的代码类型。但是请注意，如果显示的代码类型不是训练所用的代码，读码器就无法对符号解码。

使用训练选项卡控制已训练代码类型的状态。

除非取消对禁用不训练代码类型复选框的选择并启用增量训练，否则设置工具会禁用读码器不希望训练的代码类型。

训练代码按钮

读码器采集了包含希望在连续图像中出现的代码类型的符号图像后，单击 “动作” 顶部面板上的 “训练代码” 。

如果仅读取特定代码类型的符号，单击 “训练代码” 为所有连续图像中的代码类型准备读码器，直至单击 “不训练代码” 为止（可以在“符号设置”面板中看到“不训练戴”按钮）。

成功训练后，已训练代码类型的 “型号信息” 将显示读入符号的预期大小，并且将启用 “不训练代码” 按钮。

要对多个符号解码时训练

设置工具允许在对多个符号解码的应用中将读码器训练成读取一个以上的代码类型。

如果单个图像显示所有希望的代码类型，单击 “动作” 面板上的 “训练代码” 训练读码器。已训练代码符号的型号信息将显示读入符号的预期大小，并且为那些代码类型启用不训练代码按钮。

如果单个图像不能提供显示所有希望的代码类型，选择增量训练并为图像中存在的代码类型单击训练代码。然后采集想要训练的其他代码符号图像并单击训练代码，将它们添加到训练读码器解码的现有代码类型集中。启用增量训练后，读码器除保留现有训练参数的同时，还可以提供和训练新的代码类型。

训练方向

仅适用于 1D、Stacked 和 Postal 符号，选择训练方向，使用最新解码符号的角度训练读码器。如果符号以训练角度出现，后续解码操作将更加快速。

注：只有出现在栅栏位置，才可以解码邮政编码。

训练之后将读码器恢复到对任何条码符号的符号解码状态

对于任何已训练的代码类型，必须单击不训练代码，允许读码器对所有符号解码，而不管代码类型是否训练。但是请注意，必须在读码器的一般选项卡中启用符号进行识别。

手动代码训练

如果知道要训练的设备的所有代码参数，可以在手册代码训练下提供这些参数。给出所有的参数后，勾选有效框以训练代码。从现在起点击上面的不训练代码，就可以不训练代码。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503