Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo establezco una longitud de ráfaga mayor?

La longitud máxima de ráfaga que puede especificar depende de los recursos disponibles en el dispositivo. Por defecto, la longitud máxima de ráfaga es 202 imágenes, pero la puede aumentar incrementando la memoria para almacenar imágenes capturadas por el lector. Aumente la memoria disponible para el almacenamiento de imágenes en ráfaga al dejar de reservar los espacios de imagen que están actualmente dedicados a la carga de imágenes y al disminuir el tamaño del campo de visión del generador de imágenes. Esto puede hacerse a través del panel de Tamaño de imagen (Región de interés):

1. Seleccione el panel Tamaño de imagen (Región de interés):
2. Marque la casilla FoV del generador de imágenes (en los modos de disparo Único, Ráfaga, Continuo y Auto) y reduzca el tamaño del campo de visión del generador de imágenes.

Una vez reducido, puede incrementar el parámetro de longitud de ráfaga en el paso Detalles de aplicación.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380