Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Para qué se utiliza Cantidad de códigos?

Puede leer varios tipos de códigos al mismo tiempo. En ese caso, especifique el número de códigos que se leerán en Cantidad de códigos. Luego deberá especificar Cant. máx. de códigos OCR, que determina la cantidad de cadenas de OCR que se leerán (por ejemplo, si Cantidad de códigos es 3 y Cant. máx. de códigos OCR es 1, entonces se leerán tres códigos; uno de ellos será OCR y los otros dos serán otro tipo de código, por ejemplo, DataMatrix). El resto de cantidades máximas de códigos se puede establecer en el panel de Configuración de símbolos asociado.

Permitir resultados parciales: Si se marca esta opción, el dispositivo indicará una lectura correcta aunque no haya podido encontrar todos los códigos configurados en Cantidad de códigos y Cant. máx. de códigos OCR. Si utiliza la fijación de símbolos o quiere leer códigos que no sean OCR, deje marcada la opción Permitir resultados parciales.

Permitir que OCR indique siempre lectura correcta: Si se marca esta opción, el dispositivo indicará las lecturas incorrectas como lecturas correctas para que los usuarios puedan ver cómo se leyeron los caracteres individuales. Un marco verde indica una lectura correcta, un marco azul indica que la lectura estaba por debajo del 25% del umbral de aceptación, un marco amarillo indica que el resultado de confianza está por debajo del umbral de confianza y un marco rojo indica que se trata de una lectura incorrecta. Tenga en cuenta que esta opción se desmarca automáticamente cuando la herramienta de configuración se desconecta del dispositivo.

Note: DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360,DM503,MX-1500