Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo ajusto el enfoque de la imagen?

Haga clic en Ajustar para seleccionar automáticamente la mejor configuración para su lectura. Esto inicia la función Optimizar enfoque, en caso de estar disponible, junto a las funciones Optimizar intensidad de la luz y Aprender código.

Haga clic en Optimizar enfoque para establecer el mejor enfoque posible. Esta función solo está disponible para lectores con lente líquida. Para acceder a más configuraciones, haga clic en el enlace junto al botón Optimizar enfoque. Como alternativa, puede arrastrar el control Enfoque situado debajo de la imagen o escribir un valor para el enfoque: el valor puede proporcionarse en dioptrías o milímetros (distancia). También puede utilizar los botones «+» y «-» para cambiar los valores, pero tenga en cuenta que «+» disminuye el valor de las dioptrías y «-» lo incrementa. La distancia no es aplicable a la región naranja (por encima de 500 milímetros) del control deslizante, por lo que la herramienta de configuración desactiva automáticamente la distancia al mover el control a esa región. Si se establece el control o el valor fuera de la región naranja, se reactiva la distancia. Para acceder a más configuraciones, haga clic en el enlace Configuración avanzada de enfoque para ir al panel Configuración del enfoque.

También puede cambiar las configuraciones de Valor de enfoque mientras experimenta con la visualización en vivo.

Tenga en cuenta que la distancia de enfoque se calcula desde la lente, no desde la cubierta frontal del lector.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503