Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comparar configuración: menú de la cinta

El menú de la cinta se encuentra encima de la cuadrícula a estilo de vista de tabla. Sus contenidos e iconos activos pueden cambiar en función de las celdas, filas o columnas que se seleccionen en la cuadrícula. El menú está dividido en varios grupos.

- Dispositivo: las configuraciones en este grupo están relacionadas con dispositivos y con sus archivos de configuración. Utilice el botón Agregar dispositivo... para abrir un cuadro de diálogo donde podrá seleccionar uno o más dispositivos para agregar a la comparación. El botón Agregar archivo de configuración... abre un asistente donde se puede buscar un archivo de configuración o de copia de seguridad (.dmb, .cdc, .cfg). Si el archivo seleccionado para el dispositivo no contiene toda la información necesaria, deberán establecerse los parámetros que falten; de lo contrario, se seleccionarán automáticamente las opciones predeterminadas. Lo mismo se aplica a los casos en los que la base de datos de dispositivos virtuales no puede establecer correspondencias entre los parámetros y las opciones disponibles (por ejemplo, no se encuentra una versión de firmware coincidente).

  Nota: los dispositivos virtuales agregados son de solo lectura, tal y como indica el icono de candado en su fila de título.

  Si se hace clic en el botón Quitar dispositivo, se quitará el dispositivo o los dispositivos seleccionados actualmente (el que contenga la/s celda/s seleccionada/s actualmente). Reiniciar dispositivo reinicia los dispositivos seleccionados. Configuración persistente en el dispositivo guarda el archivo de configuración del dispositivo seleccionado en su memoria flash. Utilice Restablecer valores predeterminados de fábrica para restablecer el/los dispositivo/s seleccionado/s a sus valores predeterminados.

- Edición: utilice Copiar (o Ctrl+C en el teclado) para copiar un valor de la celda seleccionada en ese instante. Pegar solo puede utilizarse en la misma fila o en cualquier editor de texto. Restablecer valores permite restablecer el/los valor/es de la/s celda/s seleccionada/s.

- Resaltado: los botones y configuraciones de este grupo de menú ofrecen opciones para resaltar el fondo de celdas específicas. Con la configuración Valores no predeterminados se resaltan las celdas que tengan valores no predeterminados (puede variar en una misma fila para diferentes dispositivos o configuraciones de lectura). La configuración Distinto de referencia resalta las celdas que tengan valores diferentes a los de la celda de la misma fila en la configuración de lectura (y el dispositivo) de referencia. Si se selecciona la tercera configuración, se resaltarán todos los valores y títulos que contengan el texto especificado en el cuadro de texto. Además, el texto contenido se resaltará con un fondo de texto diferente. Al pulsar Entrar, también se aplica la función del botón Mostrar solo filas resaltadas.

  Al activar Mostrar solo filas resaltadas, se contraerán todos los nodos que no tengan ningún subnodo resaltado. Si se activa Establecer configuración de lectura de referencia, especifica la configuración de lectura (y el dispositivo) que se utilizará como referencia cuando se utilice el modo de resaltado Distinto de referencia. Si el botón está activo, la columna de la celda seleccionada en ese instante (configuración de lectura) pasa a ser la configuración de referencia. La configuración de referencia actual se marca en la fila de título del nombre de configuración.

- Filtrado: establezca Parámetros de configuración de lectura para ver únicamente las configuraciones dependientes de la configuración de lectura. Establezca Configuración global para ver únicamente configuraciones que no tengan valores distintos en diferentes configuraciones de lectura. Establezca Todas las configuraciones para ver todas las configuraciones al mismo tiempo. Si una entrada tiene valores en más configuraciones de lectura, estos se mostrarán en diferentes columnas.

- Otros: utilice Expandir todas las filas para expandir todas las filas que se hayan contraído en la cuadrícula. Utilice Contraer todas las filas para contraer todas las filas expandidas de la cuadrícula. Restablecer diseño vuelve a calcular los anchos de columna para utilizar todo el espacio disponible. Si el espacio disponible no es suficiente, se aplica un ancho de columna mínimo.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500