ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [トリガのパフォーマンス] ペインに表示されるデータ：

[トリガのパフォーマンス] を使う場合は、[設定] タブの [データ収集] リストで [読み取り成功画像のトリガ詳細情報] を有効にします。

[トリガのパフォーマンス] は他のペインのように1分間隔で集合データを作成することがない代わりに、毎回のトリガをグラフに表示します。個々のトリガはグラフ上で点で表され、数値も示されます。(モニタリング中の) [プロットした値] は、[プロットした値] ドロップダウンメニューで提示された数から選択できます。モニタリング中のデバイスに入っているファームウェアのバージョンによって、プロットした値のリストが異なる場合があります。

特定の時間のデータを見たい時は、その時間にスクロールバーを動かしてください。スクロールバーの長さを (クリックしたままドラッグ) 変更して、モニタリング間隔を変えることもできます。グラフ上の点の色に基準を設定したい時は、[プロットの色分け基準] を使用します。

トリガの読み取りが成功すると、グラフ上の一つの点 (トリガ) をクリックして、RTM Lean が収集した関連データすべてを右側に表示することができます、読み取りに失敗した場合は、RTM Lean が表示した撮影画像を [保存] アイコンで保存できます。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean