전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 시스템 설정에서 사용하지 않도록 설정된 수동 버튼 오류 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까?

장치의 우발적인 트리거를 방지하기 위해 판독기의 실제 버튼이 비활성화되었기 때문입니다. 버튼을 사용 설정하려면 입력/출력 창으로 이동하여 TRIG 버튼 탭을 클릭하고 판독기 버튼 사용 안 함 확인란을 선택 취소합니다.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503