Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quais ações podem ser configuradas se pressionar e manter pressionado o botão Disparo de software por três segundos (no Setup Tool ou pressionando Ctrl + T)?

Nos modos de disparo único, burst e automático, você pode configurar como o leitor reagirá ao pressionar o botão por três segundos. Se você marcar mais opções, a funcionalidade será executada na ordem listada.

Pressionando e mantendo pressionado o botão Disparo no leitor por 3 segundos, você pode:

- Otimizar o brilho das imagens adquiridas, se estas operações são suportadas pelo modo atual do disparo

- Fazer a leitura de um Código de configuração usando o documento Códigos de configuração

- Treinar o leitor com a simbologia que você espera nos símbolos sucessivos

- Definir uma cadeia de correspondência se você estiver realizando uma validação da cadeia de correspondência

Note: DM050,DM060