Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Registerkarte „FTP-Berichtsübertragung“?

Auf der Registerkarte FTP-Berichtsübertragung können Sie konfigurieren, ob Code-Qualitätsergebnisse als HTML-Bericht über FTP gesendet werden. Sie müssen Übertragung von Code-Qualitätsberichten aktivieren aktivieren, damit das Gerät Ergebnisse über FTP senden und den Server identifizieren kann, an den die Daten gesendet werden sollen. Geben Sie Serveradresse, Benutzernahmen, Kennwort und Servertyp an.

Das Leerlauf-Zeitlimit ist die Dauer, für die ein Port ohne ausgehenden Datenverkehr geöffnet bleibt. Sobald das Lesegerät eine Verbindung mit einem FTP-Server herstellt, erhält das Lesegerät die Verbindung für die Dauer des Datenverkehrs aufrecht. Findet über die Dauer des festgelegten Leerlauf-Zeitlimits kein Datenverkehr statt, wird die Verbindung beendet. Diese Funktion ist nützlich, wenn Daten selten an einen FTP-Server übertragen werden und das Netzwerk nicht mit der Aufrechterhaltung der Verbindung belastet werden soll. Sie müssen zuerst Leerlauf-Zeitlimit aktivieren auswählen, um ein Leerlauf-Zeitlimit festlegen zu können.

Der Dateiname für den FTP-Bericht wird anhand der Einstellungen unter Dateiname generiert. Ihnen stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- Benutzerdefinierter Dateiname: Bei dieser Option können Sie den Dateinamen selbst eingeben. Geben Sie den Namen unter Dateiname ein. In das Feld „Dateiname“ können neben Dateinamen auch Pfade eingegeben werden. Verwenden Sie dabei Schrägstriche als Trennzeichen, Beispiel: /Bilder/Bild. In den Einstellungen zum Anhängen können Sie die Nummerierungsregeln für die Dateinamengenerierung festlegen: Mit Maximal angehängter Wert legen Sie die höchste Zahl fest, bis zu der die Dateinamennummerierung zählt. Mit Maximal angehängter Startwert legen Sie fest, wo die Dateinamennummerierung beginnt.

- Skriptgenerierter Dateiname: Klicken Sie nach Aktivierung dieser Option auf den blauen Optionsnamen, um direkt zu Skripterstellung > FTP-Übertragung zu wechseln. Das Beispielskript für die Dateinamengenerierung ist dort bereits vorhanden.

- Servergenerierter Dateiname: Geben Sie hier die Serveradresse an, nachdem Sie die Option für die serverbasierte Generierung von Berichtsdateinamen ausgewählt haben. Manche FTP-Server unterstützen diese Funktion, um empfangene Dateien vor dem Speichern auf der Festplatte eindeutig zu benennen.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500