Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist Musterübereinstimmungsvalidierung?

Bei der Musterübereinstimmungsvalidierung gibt der Benutzer eine bestimmte Zeichenkette ein, um sich bestätigen zu lassen, dass diese in der Datenzeichenkette enthalten ist. Beispielsweise kann ein Benutzer das Muster 17V eingeben. Es wird bei DI-Formaten zur Identifizierung der Unternehmenskennung des Herstellers verwendet. Wenn der Code die Zeichen 17V enthält, signalisiert das Lesegerät, dass der betreffende Code erfolgreich validiert wurde. Wenn die Zeichen nicht vorhanden sind, signalisiert das Lesegerät einen Validierungsfehler.

Zur Mustervalidierung müssen Sie als Muster einen regulären Ausdruck verwenden.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500