Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird beliebiger Text ersetzt?

Geben Sie in das Textfeld Regulärer Ausdruck: Ihren Text ein. Die Syntax für die Zeichenkette lautet:

/search/replace/g

Dabei steht suchen für die zu suchende Zeichenkette und ersetzen für die Zeichenkette, durch die suchen ersetzt werden soll. Standardmäßig wird nur die erste Instanz von suchen ersetzt. Um alle Instanzen zu ersetzen, ergänzen Sie den Befehl um das Zeichen g.

Beispiel: Das Lesegerät decodiert die folgende Zeichenfolge:

UPC 05214275600

Um die Zeichenkette „UPC“ durch die Zeichenkette „SKU CODE:“ zu ersetzen, können Sie die folgende Zeichenkette eingeben:

/UPC/SKU CODE:/

Die Ausgabezeichenkette lautet:

SKU CODE: 05214275600

Sie können auch mehrere Suchen/Ersetzen-Paare eingeben, die durch Leerzeichen voneinander getrennt sind. Die Verarbeitung mehrerer Paare erfolgt sequenziell: Das Ergebnis des ersten Paares bildet die Eingabe für das zweite Paar usw.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500