Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Einstellung „Bildgröße (Zielbereich)“?

Mit dieser Funktion können Sie den genauen Bildbereich angeben, in dem das Lesegerät ein Symbol sucht und decodiert. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie bei zwei unmittelbar benachbarten DataMatrix-Codes sicherstellen möchten, dass nur der Code entlang der Ziellinie gelesen wird. Bei der Verkleinerung des Zielbereichs wird jedoch nicht unbedingt die Decodierdauer verkürzt oder die Bildübertragungsgeschwindigkeit erhöht.

Für jedes Setup kann ein anderer Zielbereich festgelegt werden, sofern das verwendete Gerät mehrere Setups unterstützt.

Note: DM7500,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500