Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿cómo puedo restablecer la conexión USB a la estación base?

Si tiene problemas para establecer o mantener una conexión USB entre una estación base y el PC, siga los pasos siguientes para restablecer la conexión USB:

1. Desconecte el cable USB y el cable de alimentación de la estación base.

2. Vuelva a conectar el cable USB y el cable de alimentación a la estación base.

3. Coloque el lector en la estación base.

4. Retire el lector de la estación base y escanee el código de configuración USB-COM/RS_232.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base