Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Schaltfläche „Virtuelles Gerät hinzufügen“?

Mit dieser Funktion können Sie anhand einer Datei mit einer benutzerdefinierten Konfiguration oder anhand einer Standardkonfiguration ein virtuelles Gerät erstellen. Mit diesem Gerät können Sie Fenster im Setup Tool anzeigen, ohne eine Verbindung mit einem physischen Gerät herstellen zu müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen Assistenten zu starten, der Sie durch die Schritte zum Erstellen eines virtuellen Gerätes führt. Startoptionen zum Erstellen sind die Verwendung einer Konfigurations-/Backupdatei oder die Verwendung der werkseitigen Standardeinstellungen.

Nachdem der Assistent beendet ist, wird der Liste der erkannten Geräte ein neues virtuelles Gerät hinzugefügt, das mit einem entsprechenden Symbol als ein solches gekennzeichnet ist. Das erstellte virtuelle Gerät ist für andere Geräte im Netzwerk nicht sichtbar. Das virtuelle Gerät bleibt über mehrere Instanzen des Setup Tools erhalten.

Das erstellte virtuelle Gerät wird genauso wie ein physisches Gerät verbunden, mit der Ausnahme, dass alle Konfigurationsänderungen abgelehnt werden (alle Einstellungen sind schreibgeschützt) und mit virtuellen Geräten keine Funktionen oder Aktionen möglich sind.

Note: default,DMAE50,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600