Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# UPC-/EAN-Eigenschaften: Was bedeutet das Kontrollkästchen „Erweitert“?

Dies ist ein boolescher Ausdruck mit dem angegeben wird, ob die für UPC-EAN ausgewiesene decodierte Zeichenkette auf das 13-stellige EAN13-Format erweitert oder im 6-stelligen UPC-E-Standardformat übertragen werden soll.

Bei Auswahl dieser Option (Standard) wird die decodierte Zeichenkette im 13-stelligen EAN13-Format übertragen (z. B. 0012345000065). Ist die Option nicht ausgewählt, wird das Ergebnis als <Zahlensystem> + 6 Datenstellen + <Prüfzeichen> übertragen (z. B. 01234565).

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500