Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Einstellung „Fokusbereich“ verwendet?

Mit der Option „Fokusbereich“ können Sie den Fokusabstand des Gerätes über den Schieberegler, die Schaltflächen „+“ und „–“ an den Enden des Schiebereglers oder durch Eingabe von Werten manuell ändern. Der Fokusbereich kann in Millimetern oder Dioptrien angegeben werden. Wird einer dieser Werte angegeben, berechnet das Setup Tool den anderen Wert automatisch, um diesen an den geänderten Wert anzupassen.

Der orange Bereich des Schiebereglers ist der erweiterte Bereich (über 500 mm), in dem nur Dioptrien angegeben werden können. Liegt die Einstellung in diesem Bereich, sind Millimeterwerte deaktiviert (verlässt der Wert den erweiterten Bereich, werden diese wieder aktiviert).

Beachten Sie, dass der Dioptriewert über die Schaltfläche „+“ verringert und über die Schaltfläche „–“ erhöht wird.

Beachten Sie, dass der Fokusabstand nicht von der vorderen Abdeckung des Lesegeräts, sondern vom Objektiv aus gemessen wird.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500