Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Basisstation mit dem Setup Tool verbunden?

Zum Verbinden Ihres DataMan mit dem Setup Tool führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drucken Sie ein Exemplar des Dokumentes Konfigurationscodes für das Lesegerät für die von Ihnen verwendete Basisstation aus. Sie können darauf über das Windows-Menü Start oder das Setup Tool-Menü Hilfe zugreifen.

2. Schließen Sie die erforderlichen Kabel an, um die Basisstation mit dem PC zu verbinden, auf dem das Setup Tool ausgeführt wird. Ausführliche Informationen finden Sie in der gedruckten Kurzanleitung zum DataMan 8xx0.

3. Scannen Sie den gewünschten Code für die Kommunikationseinstellungen oder den Verbindungstyp, z. B. USB.

4. Klicken Sie im Setup Tool auf Aktualisieren.

5. Wählen Sie den COM-Anschluss bzw. das Netzwerkgerät aus, für den bzw. das eine Verbindung zu Ihrem Lesegerät angezeigt wird.

6. Klicken Sie auf Verbinden.

Note: DM8000Base