Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je définir l'indice de netteté pour le DataMan 8600 ?

L'indice de netteté définit la mise au point dans une plage allant de 0 à 500 millimètres.

Si vous modifiez les Étapes de mise au point dans le volet Réglages de mise au point (sous Paramètres d'éclairage et d'imageur), vous serez en mesure de régler deux barres dans le volet Configuration rapide. Elles spécifieront les indices de netteté inférieur et supérieur.

Veuillez noter que la distance focale se mesure depuis la lentille, et non depuis le cache avant du lecteur.

Note: DM8600