Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce qu'est la Détection de mouvement ?

La Détection de mouvement permet aux utilisateurs de paramétrer leur périphérique pour basculer en mode Présentation active ou en mode Déclenchement automatique pour une durée déterminée après la détection d'un mouvement dans le champ de vue du périphérique.

Les paramètres de Détection de mouvement deviennent disponibles seulement si le type de déclenchement est paramétré sur Présentation ou Automatique. Lorsque la Détection de mouvement est activée, le périphérique ne prend pas d'images mais détecte en arrière-plan si la scène dans le champ de vue se déplace ou non.

Si elle se déplace, le périphérique acquiert activement des images selon le mode de déclenchement Présentation ou Automatique. Le paramètre Délai d'attente vous permet de déterminer la durée (en secondes) après laquelle le périphérique revient en mode Détection de mouvement à partir du déclenchement actif, mais ce délai d'attente est réinitialisé à chaque fois par le mouvement ou une bonne lecture.

La Sensibilité de détection de mouvement peut être paramétrée pour définir l'importance des mouvements reconnus par le périphérique pour activer les mode de déclenchement Présentation et Automatique.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600