Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment réinitialiser le lecteur ?

Numérisez la commande Redémarrer le scanner imprimée au dos de l'Aide-mémoire pour effectuer une réinitialisation logicielle. A la réinitialisation, le lecteur s'arrête et redémarre sans que la mémoire non volatile du lecteur ne soit effacée.

Numérisez la commande Réinitialiser le scanner avec les paramètres d'usine pour reconfigurer le lecteur sur ses réglages usine.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500