Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Le transfert d'images vers FTP en fonction de la durée d'exécution ne fonctionne pas. Que faire ?

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

- L'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont correctement configurés.

- Le mode de transfert est réglé sur « FTP - Durée d'exécution ».

- Dans l'onglet Mémoire tampon, « Résultats à mettre en mémoire tampon » est défini sur un autre réglage que Aucun (en fonction de vos besoins).

- Votre serveur FTP prend en charge le transfert d'images.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8600,MX-1000,MX-1500