Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Assistant d'exposition

L'Assistant d'exposition est très similaire à l'Assistant d'intervalle. Vous pouvez sélectionner les trois mêmes façons d'effectuer vos calculs : Taille du champ de vue, distance avec le code et taille de l'élément de code.

Cliquez sur Champ de vue pour calculer l'exposition maximale recommandée en mesurant le champ de vue physique et en donnant la vitesse linéaire maximale. Vous pouvez activer le Mode Test pour lire votre plus petit code.

Cliquez sur Lentille / Distance avec le code si vous voulez préciser la distance entre le code et la lentille. Donnez la longueur focale dans le menu déroulant et sélectionnez le sens de défilement du code. Vous pouvez également indiquer ici la vitesse linéaire maximale.

Cliquez sur Taille de l'élément de code pour calculer d'après la taille de l'élément de code le plus étroit. Activez le Mode Test pour lire votre code. Il est également possible que deviez indiquer le sens de défilement de votre code et la vitesse linéaire maximale.

Vous trouverez les durées d'exposition maximale et recommandé en bas de l'Assistant.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500