ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 範囲外表示を設定する方法:

[Outputs] タブの [Enable Out of Range Indication] オプションをオンにします。現在のターゲットが事前設定した範囲 (デフォルトでは最小距離 150 mm、最大距離 1,000 mm) から外れていることが検出された場合、適切なインジケータによって、ターゲットが指定した範囲の外にあるかどうかを示す視覚的な合図が設定されます。このオプションは自動読み取りモードで使用します。

Note: DM370,DM470