ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 焦点範囲設定の使用方法:

焦点範囲オプションでは、スライダの端の [+] ボタンと [-] ボタンを使用して、または値を入力して、デバイスの焦点距離を手動で変更できます。焦点範囲は、ミリメートルまたはジオプトリの単位で入力します。これらの値の 1 つが設定されると、Setup Tool では、変更されたその値に合わせて他の値が自動的に計算されます。

スライダのオレンジの領域は、ジオプトリのみを適用できる extended range (500 mm 超) であることを示します。設定がこの範囲内の場合、ミリメートルの値は無効です (値が再び拡張範囲から外れると、再度有効になります)。

ジオプトリ値は [+] ボタンを使用すると減少し、[-] ボタンを使用すると増加することに注意してください。

焦点距離は、リーダのフロントカバーからではなく、レンズから測定されることに注意してください。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500