ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Alt キー、Ctl キー、Shift キーの組み合わせシミュレーション:

この機能には \ALT-、 \CTRL-、 \SHIFT- 、\K の 4 つのエスケープシーケンスを使います。\ALT- は <ALT-key> シーケンスに、 \CTRL- は <CTRL-key> シーケンスに、 \SHIFT- は <SHIFT-key> シーケンスに、 \K は特殊キーに使用します。バックスラッシュに続くキーは必ず大文字にしてください。小文字だと特殊キーの組み合わせが認識されません。

シーケンスは [標準] ペインの [先行テキスト]/[終端テキスト] フィールドに入力します。

対応しているキーボードの特殊シーケンス

次のフォーマットを使用してください:

\ALT- ＋ キー名 ＋ ;

または

\CTRL- ＋ キー名 ＋ ;

または

\SHIFT- ＋ キー名 ＋ ;

または

\K ＋ キー名 ＋ ;

シーケンス、そしてシーケンスと同じプレフィックスを区別するために、文末のセミコロンは必ず付けてください。セミコロンが欠けていると、例えば \KF11 が "F11キーを押す" か "F1キーに続いて1を押す" かが検知できずに、シーケンスが勝手に解釈されてしまいます。

[共通] タブに上記2つのエスケープシーケンスを入力すると、いずれも「読み取り無効」と見なされますのでご注意ください。

対応しているキーシーケンスおよびキー

現在サポートしているキー/キーの組み合わせのリストです:

- ALT-A ～ ALT-Z

- CTRL-A ～ CTRL-Z

- CTRL-F1 ～ CTRL-F12

- SHIFT-F1 ～ SHIFT-F12

- F1 ～ F12

- ALT-F1 ～ ALT-F12

- PageUp、PageDown、Home、End、矢印キー (上、下、左、右) 、Insert、Delete、Backspace、Tab、Esc、Print Screen、GUI (左、右) キー

  これらのエスケープシーケンス:

  - PageUp -> \KPup;

  - PageDown -> \KPdn;

  - Home -> \KHome;

  - End -> \KEnd;

  - Up Arrow -> \KUar;

  - Down Arrow -> \KDar;

  - Left Arrow -> \KLar;

  - Right Arrow -> \KRar;

  - Insert -> \KIns;

  - Delete -> \KDel;

  - Backspace -> \KBksp;

  - Tab -> \KTab;

  - Esc -> \KEsc;

  - Print Screen -> \KPrtScr;

  - Left GUI -> \KLGui;

  - Right GUI -> \KRGui;

- Pause output -> \KPAUSE;

入力例:

- <ALT-V> シーケンスを作るには \ALT-V;

- <F10> キーを押した状態のシミュレーションには \KF10;

- <Home> キーを押した状態のシミュレーションには \KF10;

- ノートパッドのステータスバー (<Alt-v><s>) を有効/無効にするためのシーケンスは \Alt-v;s となります

誤った、または不十分なシーケンスが使用されると、エスケープシーケンスを示す2文字は無視されます。この場合はエスケープシーケンスの最初の2文字が飛ばされて、残りの文字が送信されます。例えば "\ALT-M11;" という無効なシーケンスの結果表示は "LT-M11;" となります。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500