전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 다중 코드 결과를 보려면 어떻게 해야 합니까?

다중 코드 결과를 사용하려면 기호 설정 창의 다중 코드 탭에서 코드 수 매개 변수의 기본값을 1에서 늘려야 합니다.

판독기가 동일한 이미지에서 여러 기호를 검색하여 디코딩하는 경우 각 기호에 녹색 윤곽이 표시되며 판독 결과 기록 그리드에는 디코딩된 모든 데이터를 한 줄로 연결하여 표시하는 줄 하나만 표시됩니다. 결과가 구분되고 그 뒤에 CR(<0x0d>) 및 LF(<0x0a>)에 대한 ASCII 문자가 옵니다. 각 기호에 대한 별도의 결과를 보려면 연결된 결과 옆에 있는 "+" 기호를 클릭합니다.

개별 결과를 클릭하면 Image Viewer에서 해당 기호가 강조 표시됩니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503