전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DotCode 속성

데이터 행 및 열 수 지정하기

최소 및 최대 데이터 행 및 열 수를 지정하면 판독기가 기호를 안정적으로 디코딩할 수 있는 능력을 향상할 수 있습니다.

극성 설정

배경과 관련하여 장치가 무엇을 모듈(도트)로 정의하는지 설정할 수 있습니다. 밝은 부분 어둡게 설정은 장치가 밝은 배경에서 어두운 도트를 스캔하여 디코딩하는 것이며, 어두운 부분 밝게는 그 반대입니다(어두운 배경에서 밝은 도트).

기본값인 둘 중 하나 설정은 각 배경에서 두 종류의 모듈을 스캔하는 것이지만, 이는 디코딩 속도를 약간 느리게 할 수 있습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500