Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que dados são exibidos no painel Desempenho do disparo?

Para que o Desempenho do disparo seja habilitado, você precisa marcar a opção Informações detalhadas do disparo para boas leituras da lista Coleção de dados na guia Configurações.

O Desempenho do disparo não agrega dados durante intervalos de 1 minuto como outros painéis, em vez disso, exibe cada disparo no gráfico. Os disparos individuais são representados por pontos no gráfico e o respectivo valor numérico é exibido. Os valores plotados (os que estiverem sendo monitorados) podem ser escolhidos a partir de um número de valores possíveis na caixa suspensa Valores plotados. Observe que, dependendo da versão de firmware no dispositivo monitorado, a lista de valores plotados pode ser diferente.

A barra de rolagem pode ser movida para o ponto temporal desejado para visualizar os dados desse período específico. O comprimento da barra de rolagem pode ser modificado (manter clique e arrastar) para modificar o intervalo monitorado. A configuração Colorir plotagens com base em permite que você defina os critérios para a coloração dos pontos no gráfico.

Um único ponto (disparo) pode ser clicado no gráfico para exibir todos os dados relacionados que o RTM Lean coletou, no lado direito, se o disparo tiver resultado em uma boa leitura. Se tiver resultado em uma leitura inválida, o RTM Lean exibe a imagem obtida que pode ser salvada clicando no ícone Salvar.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean